**ПАМЯТКА: "ВЫБИРАЕМ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА: СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ"**

**Рекомендации при выборе пластиковых окон**

Присматривая себе новые окна, у нас возникает не только вопрос о том, какие лучше выбрать – деревянные, пластиковые или металлические, но и какую лучше выбрать фирму – изготовителя современных окон? Вопрос серьёзный. Современные окна -  дорогостоящий товар, и поэтому хочется получить качественный продукт.

Не следует заказывать окна, исходя только из информации, представленной в рекламных материалах. У вас есть законное право на то, чтобы ознакомиться с образцами продукции и техническими характеристиками.

Существуют несколько правил, которые помогут вам правильно выбрать фирму – изготовителя. Не столь важно, где именно будут приобретены окна, главное – в каких условиях они изготовлены. Современные окна – сложные высокотехнологические конструкции. Чтобы получить действительно качественную продукцию, соответствующую всем строительным нормам и государственным стандартам, необходимо автоматизированное производство.

**Некоторые правила выбора пластиковых окон:**

1. В любой уважающей себя компании сертификаты на изделия и лицензии на их установку размещены в доступном для обозрения месте, а всю прочую информацию о фирме Вам предложат с готовностью;

2. Опытный менеджер вместе с вами выберет оптимальный по соотношению цены и качества вариант, а не станет убеждать Вас в необходимости приобретения самого дорогого товара;

  3. Стоимость металлопластиковых изделий одного и того же размера может сильно варьироваться, так как, помимо метража на цену изделия влияют такие факторы, как количество открывающихся створок в окне (чем больше «глухих» - неоткрывающихся - частей в изделии, тем оно дешевле), вид стеклопакета (одно- или двухкамерный) и его толщина, тип стекла (импортное или отечественное, тонированное, энергосберегающее) и качество самого профиля.

  Кроме того, существует множество приспособлений для различных типов открывания створок, которые обычно идут в дополнение к основной комплектации окна (микровентиляция, позиционное и щелевое открывание, клапаны для проветривания и т.д.);

4. Важно узнать, производится ли гидроизоляция шва, так как монтажная пена может разрушаться под действием солнечных лучей и влаги и должна быть изолирована от этих губительных факторов. Для этого после заливки шва монтажной пеной необходимо защитить его. В этих целях чаще всего используется силикон (хотя существует и другие виды гидроизоляторов), но в любом случае вариант, когда после установки Ваше окно утопает в жёлтых пузырях монтажной пены – недопустим;

5. Уделите особое внимание договору – это основной документ, подписывая который вам необходимо внимательно прочитать. В договоре  должно быть указано всё от «замеров» до «выноса мусора».